\ql
	
Постановление Администрации городского округа город Воронеж от 11.06.2014 N 487
"Об утверждении Порядка проведения работ по вырубке и посадке древесно-кустарниковых насаждений, устройству газонов и цветников, осуществления уходных работ за ними на территории городского округа город Воронеж"
	
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 28.09.2014

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июня 2014 г. N 487

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ВЫРУБКЕ И
ПОСАДКЕ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ, УСТРОЙСТВУ
ГАЗОНОВ И ЦВЕТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УХОДНЫХ РАБОТ ЗА НИМИ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

В целях организации работ по созданию и содержанию зеленых насаждений на территории городского округа город Воронеж, на основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решения Воронежской городской Думы от 11.04.2012 N 762-III "Об утверждении Положения о создании, содержании и реконструкции зеленых насаждений на территории городского округа город Воронеж" администрация городского округа город Воронеж постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения работ по вырубке и посадке древесно-кустарниковых насаждений, устройству газонов и цветников, осуществления уходных работ за ними на территории городского округа город Воронеж.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по городскому хозяйству Крючкова С.А.

Глава городского
округа город Воронеж
А.В.ГУСЕВ

Утвержден
постановлением
администрации городского
округа город Воронеж
от 11.06.2014 N 487

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ВЫРУБКЕ И ПОСАДКЕ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ
НАСАЖДЕНИЙ, УСТРОЙСТВУ ГАЗОНОВ И ЦВЕТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
УХОДНЫХ РАБОТ ЗА НИМИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВОРОНЕЖ

1. Общая часть

1.1. Порядок проведения работ по вырубке и посадке древесно-кустарниковых насаждений, устройству газонов и цветников, осуществления уходных работ за ними на территории городского округа город Воронеж (далее - Порядок) устанавливает единые и обязательные для исполнения на территории городского округа город Воронеж требования в сфере производства работ по вырубке, посадке зеленых насаждений, устройству газонов и цветников, проведения уходных работ для всех юридических и физических лиц.
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке, определены решением Воронежской городской Думы от 11.04.2012 N 762-III "Об утверждении Положения о создании, содержании и реконструкции зеленых насаждений на территории городского округа город Воронеж".

2. Проведение работ по вырубке и посадке
древесно-кустарниковых насаждений

2.1. Проведение работ по вырубке древесно-кустарниковых насаждений

2.1.1. Вырубку (обрезку, пересадку) деревьев и кустарников необходимо производить специализированной организации при наличии оформленного в установленном порядке разрешения. Все подлежащие вырубке зеленые насаждения помечаются в натуре красной краской, предназначенные для пересадки - желтой, к сохранению - белой, для обрезки - буквой "О" белой краской. Пометку деревьев проводят заказчик работ совместно с производителями работ согласно полученному разрешению.
2.1.2. До проведения работ по созданию и реконструкции озелененных территорий общего пользования, сопровождающихся вырубкой (обрезкой, пересадкой) зеленых насаждений при наличии соответствующего разрешения на их рубку (обрезку, пересадку), необходимо не позднее чем за 3 календарных дня обеспечить размещение информационных щитов в местах предполагаемого производства работ с информацией о количестве вырубаемых и высаживаемых деревьев, кустарников, устройстве газонов, сроках проведения работ.
Информационные щиты должны быть размером 2 x 2 м с указанием заказчика, подрядной организации и номеров их телефонов.
2.1.3. Во время проведения работ по вырубке аварийных, сухостойных деревьев, рубок ухода, работ по санитарной, омолаживающей и формовочной обрезке растений и в аварийных ситуациях на объектах озеленения всех категорий необходимо размещать краткую информацию о количестве вырубаемых деревьев и кустарников, сроках проведения работ в зоне проведения работ или на досках объявлений.
2.1.4. Работы по подготовке территории следует начинать с расчистки от пней, остатков строительных материалов, мусора и пр., разметки мест сбора, обвалования растительного грунта и снятия его, а также мест пересадки растений, которые будут использованы для озеленения территории. Во избежание просадки почв подсыпка органическим мусором или отходами какого-либо химического производства не разрешается. Мелкий органический мусор (опилки, стружки, листья) можно перемешать с насыпанным грунтом.
2.1.5. Валка, раскряжовка, погрузка и вывоз срубленного дерева и порубочных остатков производится по мере вырубки не позднее 3 календарных дней, с магистральных улиц - в течение одного дня.
2.1.6. При проведении работ по вырубке зеленых насаждений, произрастающих в пределах городской черты, для определения объема фитомассы, в том числе объема ствола, сучьев, кроны, необходимо применять усредненные данные в зависимости от породы в соответствии с приложением к настоящему Порядку.

2.2. Подготовка территории и посадочных мест

2.2.1. При организации стройплощадки должны приниматься меры по сбережению и минимальному повреждению всех растений, отмеченных в проекте для сохранения: огораживание, частичная обрезка низких и широких крон, охранительная обвязка стволов, связывание крон кустарников. Отстой строительной техники должен быть организован на участке с твердым покрытием, вне участков с хорошим травостоем и сохраняемыми зелеными насаждениями.
2.2.2. При повышении уровня грунтового покрытия для сохранности существующих деревьев следует вокруг ствола устроить сухой колодец и систему дренажа, при понижении уровня - систему террас и подпорные стенки или насыпать у дерева слой земли, предохраняющий корни от повреждений (при небольшом перепаде высот), не засыпая при этом корневую шейку дерева.
2.2.3. При отсыпках или срезках грунта в зонах сохраняемых зеленых насаждений размер лунок и колодцев у деревьев должен быть не менее 0,5 диаметра кроны и не более 1 м по высоте от существующей поверхности земли у ствола дерева.
2.2.4. Деревья и кустарники, годные для пересадки, следует выкопать в соответствии с правилами и требованиями к производству данного вида работ и использовать при озеленении данного или другого объекта.
2.2.5. Вертикальная планировка территории, прокладка подземных коммуникаций, устройство дорог, проездов и тротуаров должны быть закончены до начала посадок.
2.2.6. При создании и реконструкции зеленых насаждений на все скрытые работы необходимо своевременно составлять соответствующие акты скрытых работ, подписанные заказчиком и подрядчиком.
2.2.7. При строительстве, связанном с нарушением почвенного слоя, необходимо снимать и сохранять плодородный слой почвы для использования его при благоустройстве, а также восстанавливать почвенный покров на прилегающих земельных участках, нарушенный при производстве строительных работ, после окончания строительства. Места складирования снятого плодородного слоя должны предусматриваться проектом.
2.2.8. Плодородный слой, подлежащий снятию с застраиваемых площадей, должен срезаться, перемещаться в специально выделенные места и складироваться в гурты. Снятый плодородный слой следует предохранять от загрязнения, размыва, выветривания и смешивания с нижележащим подстилающим грунтом.
2.2.9. Работы по озеленению должны проводиться после выполнения инженерных и планировочных работ.
2.2.10. Размеры ям и траншей для посадки деревьев и кустарников со стандартными размерами приведены в таблице:

Стандартные размеры
комьев, ям и траншей для посадки деревьев и кустарников

Группа посадочного материала	Ком, м	Яма или траншея, м	
1	2	3	
Деревья и кустарники с комом земли:			
			
круглым	d = 0,5; h = 0,4	d = 1; h = 0,65	
	d = 0,8; h = 0,6	d = 1,3; h = 0,85	
	d = 1,2; h = 0,8	d = 1,7; h = 1,15	
	d = 1,6; h = 0,8	d = 2,1; h = 1,15	
квадратным	0,5 x 0,5 x 0,4	1,4 x 1,4 x 0,65	
	0,8 x 0,8 x 0,5	1,7 x 1,7 x 0,75	
	1,0 x 1,0 x 0,6	1,9 x 1,9 x 0,85	
	1,3 x 1,3 x 0,6	2,2 x 2,2 x 0,85	
	1,5 x 1,5 x 0,65	2,4 x 2,4 x 0,9	
	1,7 x 1,7 x 0,65	2,6 x 2,6 x 0,9	
Деревья лиственные с обнаженной корневой системой (без кома) при посадке в естественный грунт с внесением растительной земли	-	d = 0,7; h = 0,7	
		d = 1,0; h = 0,8	
Кустарники с обнаженной корневой системой (без кома) при посадке:	-		
в ямы в естественный грунт	-	d = 0,5; h = 0,5	
в ямы с внесением растительной земли	-	d = 0,7; h = 0,5	
в траншеи однорядной живой изгороди и вьющихся	-	0,6 x 0,5	
в траншеи двухрядной живой изгороди	-	0,7 x 0,5	

2.2.11. На улицах и магистралях устройство посадочного места должно обеспечивать оптимально возможные в каждой конкретной ситуации условия произрастания деревьев и кустарников.
В случае посадки деревьев на запечатанных воздухо- и водонепроницаемыми покрытиями местах размер незапечатанной поверхности должен быть не менее 1,2 x 1,2 м.

2.3. Требования к посадочному материалу

2.3.1. Посадочный материал из питомников должен отвечать требованиям к качеству и параметрам, установленным государственным стандартом.
Саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей, прямой штамб, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью; на саженцах не должно быть механических повреждений, а также признаков поражения болезнями и заселения вредителями.
2.3.2. Посадочный материал в питомниках должен приниматься только из специальных прикопов. Саженцы хвойных, вечнозеленых и лиственных пород старше 10 лет, а также видов деревьев, трудно переносящих пересадку (орех серый и маньчжурский, дуб черешчатый и красный и др.), должны приниматься только с комом сразу после выкопки их с мест выращивания.
2.3.3. Отбор посадочного материала в лесных насаждениях и лесокультурах для озеленения городских территорий запрещается.
2.3.4. Категорически запрещается завозить, высаживать и пересаживать в городе деревья и кустарники слаборазвитые, с нестандартными кронами (однобокими, сплюснутыми и пр.), с искривлениями ствола, с признаками заселения и поражения опасными вредителями и болезнями, наличием ран, язв, опухолей, некрозов на коре, с повреждениями кроны и штамба механического и патологического происхождения.
2.3.5. Для создания и реконструкции насаждений могут использоваться растения больших параметров, нежели предусмотрены стандартом.
2.3.6. При приобретении партий саженцев из других областей, республик и зарубежных стран следует учитывать соответствие видов и сортов древесных растений климатическим условиям Воронежа. Каждая партия должна сопровождаться соответствующим карантинным сертификатом.
2.3.7. Выкопку посадочного материала осуществляют только работники питомников или рабочие организаций, выполняющих озеленительные работы, с соблюдением соответствующих правил.
2.3.8. Группу и сорт саженцев деревьев и кустарников устанавливают при приемке их техническим контролем предприятия, выращивающего и реализующего посадочный материал, или лицом, на которое возложены обязанности технического контролера.
2.3.9. Саженцы принимают партиями. Партией считается любое число саженцев деревьев и кустарников одного ботанического вида и сорта, оформленное одним приемо-сдаточным документом, в котором должны быть указаны:
- наименование, местонахождение поставщика;
- наименование саженцев, их количество по товарным сортам;
- обозначение стандарта, требованиям которого эти саженцы должны соответствовать.
2.3.10. Получатель производит контрольную проверку соответствия качества принимаемых саженцев требованиям стандарта.
2.3.11. С целью предотвращения распространения на посадочном материале опасных вредителей и болезней следует тщательно осматривать стволы и ветви саженцев, отбраковывать экземпляры с признаками поражения болезнями (с наличием ран, трещин, некрозов коры, сухобочин, сокотечения и смолотечения, плодоношений патогенных грибов и пр.) и заселения стволовыми насекомыми (наличие смоляных воронок и сокотечения на стволах, входных и вылетных отверстий, буровой муки и опилок), кокцидами и другими сосущими насекомыми, а также с механическими повреждениями корневой шейки, ствола и корней.
2.3.12. При разногласиях в оценке качества саженцев между получателем и поставщиком проводят полную разборку партии.
2.3.13. Высоту саженцев измеряют от корневой шейки до верхушечной почки, высоту штамба - от корневой шейки до нижней скелетной ветви. Диаметр кроны рассчитывают по средней величине максимального и минимального диаметра в горизонтальной проекции, диаметр корневой системы - как половину суммы величин двух взаимно перпендикулярных измерений ее ширины по горизонтали, длину корневой системы - от корневой шейки до нижней точки среза. Диаметр штамба измеряют на высоте 1,3 м от корневой шейки.
2.3.14. Ком должен быть упакован в питомниках в плотно прилегающую к нему упаковку. Пустоты в самом коме, а также между комом и упаковкой должны быть заполнены растительной землей.
2.3.15. При автомобильной транспортировке саженцев деревьев и кустарников с оголенной корневой системой их следует уложить наклонно корнями вперед на дно кузова машины, предварительно настелив слой чистого влажного упаковочного материала (солома, опилки, маты и др.), и укрыть брезентом, мешковиной, рогожей или синтетической пленкой. Низкорослые саженцы деревьев и кустарников грузят вертикально.
2.3.16. Верхняя кромка заднего борта автомашины должна быть обшита мягким материалом для предохранения саженцев от механических повреждений.
2.3.17. Для перевозок саженцев с оголенной корневой системой корни упаковывают в тюки из мешковины с предварительным обмакиванием в глиняную или земляную болтушку, перекладывают влажным мхом, соломой или присыпают влажными опилками. Тюки зашивают и устанавливают наклонно, плотно один к другому корнями вперед по ходу движения транспорта.
2.3.18. При перевозке саженцев высотой 4 м и более под штамбом следует установить подпорки.
2.3.19. Кроны растений при перевозке должны быть связаны и укрыты от высушивания.
2.3.20. Для кратковременного хранения посадочного материала с оголенными корнями должна быть заранее подготовлена площадка на месте выкопки материала или на объекте озеленения, а если объектов несколько, то на одном из них, равноудаленном от других. Площадку выбирают на возвышенном, но защищенном месте с заранее подготовленным запасом рыхлого грунта. Для приемки и учета материала назначается ответственное лицо.
2.3.21. Привезенный посадочный материал должен быть без задержки разгружен, пересчитан и прикопан в заранее подготовленные траншеи отдельно по породам и сортам.
2.3.22. Растения с комом земли устанавливают на ровную, заранее подготовленную площадку в тени, не распаковывая, плотно обсыпают рыхлой землей или опилками до верха кома и затем обильно поливают. Хранение саженцев с комом допускается не более 10 суток.
2.3.23. Во время хранения саженцев необходимо следить, чтобы корни находились в достаточно влажной почве и не были оголены.
2.3.24. При отпуске посадочного материала из прикопа растения осторожно освобождают от земли, без особых усилий вынимают из канавы, избегая повреждения корней и кроны.
2.3.25. При прикопе и отпуске посадочного материала кроны и корни не обрезают. Крону и корни обрезают только во время посадки растений на постоянное место.
2.3.26. Хранить в прикопе хвойные и лиственные вечнозеленые растения не допускается.

2.4. Посадка древесно-кустарниковых насаждений

2.4.1. Посадка деревьев и кустарников на территории городского округа город Воронеж должна осуществляться в соответствии с утвержденными планами озеленения на год за счет средств бюджетов, физических и юридических лиц при решении вопроса последующих уходных работ по приживаемости высаживаемых насаждений на договорной основе.
2.4.2. В целях повышения приживаемости на магистральные улицы, зеленые зоны общего пользования рекомендуется высаживать крупномерный посадочный материал с закрытой корневой системой второй группы (с земляным комом) или третьей группы (с земляным комом). Посадочный материал с открытой корневой системой целесообразно высаживать только на территориях ограниченного пользования (дворовые, объекты социальной сферы и т.п.).
Оптимальное время посадки растений - весна и осень, когда растения находятся в естественном безлиственном состоянии (листопадные виды) или в состоянии пониженной активности физиологических процессов растительного организма.
Хвойные породы лучше переносят посадку в ранневесеннее (март - начало апреля) и раннеосеннее (август - начало сентября) время.
2.4.3. Деревья и кустарники следует высаживать в соответствии с существующими в строительстве правилами и нормами.
2.4.4. Расстояния между деревьями и кустарниками, высаживаемыми вдоль магистралей, определяются в соответствии с таблицей. При создании зеленых насаждений, имитирующих естественную растительность (уголок леса, лесная опушка, лесная поляна и пр.), а также при создании "букетной посадки" применяется более плотная посадка деревьев и кустарников.

Ориентировочные расстояния
между деревьями и кустарниками на магистралях

Газон	Расстояние между деревьями и кустарниками, м	
С однорядной посадкой деревьев	5 - 6	
С двухрядной посадкой деревьев	7 - 8	
С однорядной посадкой кустарников:		
высоких (более 1,8 м)	0,5 - 1	
средних и низких	0,3 - 0,4	
С групповой посадкой:		
деревьев	5 - 7	
кустарников	0,3	

Примечание. При многорядной посадке кустарников ширину полосы следует увеличивать на 1,5 - 2 м для каждого дополнительного ряда растений.

2.4.5. Поврежденные корни и ветви растений перед посадкой должны быть срезаны. Срезы ветвей и места повреждений следует зачистить и покрыть садовым варом или закрасить масляной краской под цвет ствола. В посадочные ямы при посадке саженцев с обнаженной корневой системой должны быть забиты колья, выступающие над уровнем земли на 1,3 м; в нижнюю часть посадочных ям и траншей засыпается растительный грунт. Корни саженцев следует обмакнуть в смесь торфа с гидрогелем или глиняную жижу, имеющие вязкую консистенцию. При посадке необходимо следить за заполнением грунтом пустот между корнями высаживаемых растений. По мере заполнения ям и траншей грунт в них должен уплотняться от стенок к центру. Высота установки саженцев в яму или траншею должна обеспечивать положение корневой шейки на уровне поверхности земли после осадки грунта. Саженцы после посадки должны быть обильно политы водой и подвязаны к установленным в ямы кольям. Осевшую после первого полива землю следует подсыпать и вторично полить растения; поверхность лунки - замульчировать (перегной, компост, древесная кора, щепа и пр.).
2.5.6. Для стимулирования роста корневой системы посаженных растений и улучшения их приживаемости в послепосадочный период рекомендуется применять биостимуляторы ("Гетероауксин", "Свентовит", "Биоплекс" и др.) и вносить в приствольный круг дерева споры микоризообразующих грибов (препараты MycoGrow, Mykoplant Substrate и др.), а по периметру приствольного круга - комплексные удобрения, содержащие кроме основных элементов питания микроэлементы.
2.4.7. Ямы и траншеи, в которые будут высаживаться растения с комом, должны быть засыпаны растительным грунтом до низа кома. При посадке растений с упакованным комом упаковку следует удалять только после окончания установки растений на место. При малосвязанном грунте земляного кома мягкую упаковку можно не извлекать.
2.4.8. При посадке растений в июне должны выполняться следующие требования: саженцы должны быть с комом, упакованным в жесткую тару (упаковка кома в мягкую тару допускается только для посадочного материала, выкопанного из плотных глинистых грунтов); разрыв во времени между выкапыванием посадочного материала и его посадкой должен быть минимальным; для пересадки следует выбирать прохладные пасмурные дни или утренние и вечерние часы; после посадки кроны саженцев и кустов должны быть прорежены с удалением до 30% листового аппарата, притенены и должны регулярно (не реже двух раз в неделю) обмываться водой в течение месяца.
Летняя посадка деревьев производится при температуре не выше +25°C.
2.4.9. Посадка деревьев и кустарников с замороженным комом в зимний период допускается при температуре не ниже -15°C.
Первый пролив, подвязка и растяжка зимних посадок должны производиться весной после оттаивания грунта.
Посадка саженцев деревьев с оголенной корневой системой в зимний период не допускается.
После посадки растений устраивают приствольную лунку, поверхность лунки выравнивают и растения утепляют. Для этого в пределах границы ямы ровным слоем 18 - 20 см насыпают мелкий торф и слой снега 50 см.
2.4.10. Весной после начала оттаивания почвы все растения зимней посадки должны быть проверены. При этом наклонившиеся выправляют, но не оттяжкой за ствол, а раскопкой земли с обратной стороны от наклона до дна кома. Землю подкапывают под дно, ком осторожно опускают на место до вертикального положения растения и засыпают растительной землей с тщательным уплотнением. Растения укрепляют кольями из хвойных пород деревьев на высоте 1,3 м от земли или проволочными растяжками, которые крепят к стволу хомутами с мягкими прокладками. Колья для укрепления посаженных деревьев должны быть высотой 2 - 2,2 м с круглым сечением диаметром 5 - 7 см. Крепежный кол должен войти на 0,5 м в землю, окружающую посадочную яму; дерево крепится к колу хомутом из пенькового шпагата диаметром 3 - 4 мм с мягкой прокладкой.
Ранней весной уложенный на приствольные лунки при зимней посадке утепляющий материал следует снять и устроить лунки для полива. За растениями должен быть установлен регулярный уход.
2.4.11. Для защиты вновь посаженных деревьев и кустарников рекомендуется огораживать их пластиковой сеткой высотой не менее 0,5 м с образованием круга внутри сетки не менее 1 м в диаметре.
2.4.12. Посадка в городе женских экземпляров тополей и других растений, засоряющих территорию во время плодоношения или вызывающих массовые аллергические реакции во время цветения, не допускается.

2.5. Устройство газона

2.5.1. Газоны следует устраивать на полностью подготовленном и спланированном основании из растительного грунта с соблюдением уклона основания и после обеспечения раздельного стока воды с плоскостных сооружений и внутрипочвенного стока. Уклон газона, обеспечивающий сток поверхностных вод, должен составлять 2 - 3 градуса.
При доставке и насыпке почвенного слоя передвижение транспортных, строительных машин и механизмов, кроме планировочных и уплотняющих, должно допускаться только по подпочвенному слою после уплотнения его без полива одним проходом катков. Перед нанесением плодородного почвенного слоя колеи и следы проходов машин и механизмов на подпочвенном слое должны быть спрофилированы и укатаны. Движение транспортных средств и строительных машин по плодородному почвенному слою не допускается.
2.5.2. Толщина плодородного слоя для обыкновенного, партерного, разнотравного и мавританского газонов - 20 см, спортивного - 25 см. Поверхность осевшего грунта должна быть ниже борта на 1 - 2 см.
При создании партерных и спортивных газонов обязательно проводится тщательное просеивание земли для очистки от корневищ нежелательной растительности и прочих включений или обработка гербицидами.
2.5.3. Газоны можно создавать путем посева, гидропосева, раскладки готового газонного дерна, посадки почвопокровных растений.
Для быстрого залужения поверх слоя сохраненной почвы высевают обычные клеверно-злаковые или злаковые газонные смеси. После появления всходов дикорастущих растений из сохраненных в исходном грунте семян и корневищ производят формирование травостоя, применяя разную частоту и сроки скашивания. В дальнейшем проводят обогащение травостоя.
Создавать газоны лучше в начале вегетационного сезона (первая половина мая) или в августе. При систематическом поливе посев можно производить в течение всего весенне-летнего периода.
Создание газона методом укладки готового газонного дерна возможно с 1 мая до наступления заморозков.
2.5.4. Засев газонов на больших территориях следует производить сеялками для посева газонных трав по прикатанной поверхности.
2.5.5. Для создания устойчивых, долговечных и декоративных газонов рекомендуется использовать травосмеси на основе рыхлокустовых корневищных злаков низового типа, рекомендованных для данной климатической зоны. Использование иных трав (в частности, кормовых) приводит к быстрой потере декоративности и функциональных свойств газона, поэтому допустимо только при создании временных, ежегодно переделываемых газонов.
2.5.6. Норма высева смеси свежих семян на 1 кв. м засеваемой площади определяется всхожестью семян (в среднем 40 г). При использовании готовой травосмеси норма высева семян должна соответствовать прилагаемым рекомендациям.
2.5.7. Норма высева семян в травосмеси определяется в соответствии с рекомендациями применительно к видовому составу трав и на основе оценки их всхожести.
2.5.8. При укреплении откосов целесообразно применять готовый газонный дерн, гидропосев и посев семян в габионы или перфорированные газонные решетки.
2.5.9. При создании газона путем укладки готового газонного дерна, прежде всего, следует приготовить основание со слоем растительной земли не менее 10 см. На невысоких откосах (до 3 - 5 м) и при сравнительно небольших уклонах (до 30%) слой растительной земли можно насыпать равномерно. При более крутых склонах основание должно террасироваться, и только после этого насыпается растительная земля.
2.5.10. Сплошную одерновку откосов на легких почвах и крутых склонах следует проводить снизу вверх, на пологих (при крутизне склонов менее 20%) - дерн укладывать в "клетку". Каждую дернину необходимо закрепить 2 - 3 колышками длиной 20 - 30 см. Швы между кусками дерна засыпать растительной землей.
2.5.11. При закреплении бровок вдоль дорожек и цветников также целесообразна одерновка, дернина должна быть уложена сплошными длинными лентами.
2.5.12. Создание газона методом гидропосева производится на больших площадях и в труднодоступных местах (дорожные насыпи, крутые склоны, пустыри, мусорные свалки, выработанные карьеры и т.д.).
При гидропосеве используется водно-эмульсионный раствор, состоящий из следующих компонентов:
- вода - основной материал раствора - составляет 2/3 от всей смеси;
- мульча - мульчирующий материал (синтетический материал зеленого цвета, древесные опилки или торфяная крошка) - предотвращает испарение влаги, создает для семян парниковый эффект, что обеспечивает всхожесть семян до 95%;
- стартовое удобрение для питания растений в первые 3 - 5 недель;
- специальные клеящие и связывающие компоненты - обеспечивают плотное прилегание и механическое сцепление мульчирующего материала с поверхностью почвы;
- улучшитель почвы - улучшает структуру почвы, снабжение почвы кислородом, способствует удержанию влаги и питательных веществ в почве;
- стимулятор роста - ускоряет прорастание семян, развитие корневой системы, повышает устойчивость к неблагоприятным внешним воздействиям;
- гидрогель - уменьшает недостаток влаги в почве;
- травосмесь из трав, устойчивых к загазованности, засолению, засухе и прочим неблагоприятным условиям экологической среды города.
2.5.13. Подготовка основания газона производится обычным способом. Водно-эмульсионный раствор наносится при помощи специальных установок под давлением до 6 атмосфер, что позволяет втрамбовывать в почву и закреплять в ней все указанные компоненты смеси. При этом на поверхности почвы создается слой до 3 см толщиной, ускоряющий прорастание семян, предохраняющий посевы от размывания дождем и склевывания птицами, обеспечивающий быстрое развитие всходов.
2.5.14. Партерные газоны создают в наиболее важных узлах архитектурно-планировочных композиций парков, садов, скверов, перед входами в общественные здания, около памятников, скульптур, фонтанов, декоративных водоемов и т.п. Обычно они имеют правильную форму (прямоугольник, квадрат, круг и т.д.). Партерные газоны должны в течение всего вегетационного периода сохранять однотонную окраску и густой, низкий, равномерно сомкнутый травостой.
2.5.15. Партерные газоны создают из одного-двух видов трав. Обычно используют многолетние низкорослые злаковые травы с тонкими стеблями и узкими листьями (овсяница красная, мятлик луговой).
Для создания партерного газона может быть использован готовый газонный дерн высокого качества, состоящий из соответствующих видов и сортов трав.
2.5.16. Мавританские, или цветущие, газоны устраивают на полянах и лужайках больших парков и лесопарков, в насаждениях жилых районов и др. Они бывают однолетними и многолетними. Первые засевают семенами однолетников, таких как мак, василек, алиссум, льнянка, иберис, календула, тагетес и др.
Для создания многолетних цветущих газонов используют клевер белый, маргаритку, ромашку белую, тысячелистник, колокольчики, можно ввести и рано цветущие луковичные растения: сциллу, мускари, тюльпаны среднеазиатские, нарциссы. Злаковые травы в травосмесях для цветущих многолетних газонов обычно составляют 40 - 50%.
2.5.17. На территории гостевых автостоянок в жилых кварталах при достаточном уровне освещения, а также на стоянках перед торговыми, спортивными центрами и иных плоскостных стоянках рекомендуется устраивать газонное покрытие на ячеистом основании. Ячейки могут быть выполнены как из бетона, так и из пластика.
При создании газонного покрытия на ячеистом основании следует уделить внимание обеспечению достаточной водопроницаемости и стабильности основания. Толщина песчано-гравийного основания должна составлять 15 - 30 см в зависимости от степени предполагаемой нагрузки. Поверхность основания уплотняется моторными катками с проходом от края к середине 5 - 6 раз по одному следу. Основание должно быть уплотнено настолько, чтобы не оставались следы от катка.
Перед установкой ячеек необходимо поверх основания поместить выравнивающий слой 2 - 3 см из крупнозернистого песка и гравия, который будет одновременно служить и дренажным слоем.
Ячейки устанавливаются в шахматном порядке, таким образом, чтобы каждая панель (кроме крайних) граничила не менее чем с шестью соседними. Отдельные панели должны быть соединены друг с другом при помощи замков, пазов и т.п.
Заполнение ячеек субстратом производится в 3 этапа.
Вровень с бортами ячеек насыпается просеянный почвогрунт с размерами комков не более 1 см и обильно поливается.
На осевший почвогрунт высевают семена газонных трав - 40 - 50 г/кв. м.
Поверхность мульчируют просеянным почвогрунтом до уровня бортов ячеек и в один проход прикатывают водоналивным катком массой 50 - 70 кг.
Использовать газон под стоянку возможно после начала кущения злаков - 2 - 3 месяца с момента высева семян.

2.6. Устройство цветников

2.6.1. Цветник - это участок геометрической или свободной формы с высаженными одно-, дву- или многолетними растениями. Это один из наиболее декоративных элементов объекта озеленения. Цветники создают в соответствии с паспортом на объект цветочного оформления (далее - Паспорт цветника), в состав которого входит эскиз цветника, краткая характеристика объекта с указанием площади цветника, периода посадки цветочной рассады, используемого цветочного ассортимента, количества высаживаемой рассады, типа цветника, а также фотография в период активного цветения (на июль месяц).
Эскиз цветника согласовывается с начальником отдела по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям управы соответствующего района городского округа город Воронеж. Паспорт цветника согласовывается с управой соответствующего района городского округа город Воронеж и утверждается структурным подразделением администрации городского округа город Воронеж в области охраны окружающей среды.
Паспорт цветника составляется в двух экземплярах в бумажном виде и в двух экземплярах на электронном носителе. Электронная версия паспорта содержит все данные, идентичные паспорту в бумажном виде.
2.6.2. Для создания цветников из однолетников и двулетников достаточен слой растительной земли 25 - 40 см. Для этого выкапывают корыто или насыпают землю на существующее основание так, чтобы поверхность цветника возвышалась над поверхностью газона на 8 - 10 см или была вровень с ним.
2.6.3. Для создания цветников из многолетников роют корыто заданной формы и глубиной от 40 до 60 см в зависимости от вида растения.
2.6.4. Цветочная рассада должна быть хорошо окоренившейся, симметрично развитой и равномерно облиственной, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой. Многолетники должны иметь не менее трех почек или побегов, клубни должны быть полными и иметь не менее двух здоровых почек, луковицы должны быть плотными, без механических повреждений.
2.6.5. По фитосанитарному состоянию рассада должна соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие вирусных, грибных и бактериальных заболеваний на стеблях, листьях, цветах, соцветиях и корневой системе;
- отсутствие внешних признаков поражения: на цветках - серой гнили и мозаичности лепестков; на листьях - мучнистого налета, пятнистостей различной окраски и конфигурации, серой гнили, мозаичности, пестролистности; на стеблях - ржавчины, различных пятнистостей и гнилей; на корневой системе - гнили корневой шейки, потемнения и загнивания корней, наличия увядающих и засыхающих нижних листьев вследствие поражения растений сосудистыми увяданиями;
- отсутствие внешних признаков наличия вредителей: на цветках - обесцвечивания и пожелтения лепестков вследствие повреждения сосущими насекомыми; наличия признаков объедания или обгрызания листогрызущими насекомыми; на листьях и стеблях - искривления, скручивания, изменения окраски, наличия признаков объедания, обгрызания или минирования;
- рассада не должна иметь следов нанесения ядохимикатов.
2.6.6. Рассаду транспортируют автомобильным транспортом, который должен быть крытым, чистым, сухим, без посторонних запахов и оборудован специальными стеллажами для перевозки кассет, контейнеров или ящиков с рассадой.
Кассеты, контейнеры или ящики устанавливают вертикально плотно друг к другу.
Транспортирование рассады осуществляется при температуре не ниже +10°C и не выше +25°C.
Рассада однолетних и двулетних цветочных растений должна содержаться до посадки в затененных местах в увлажненном состоянии.
2.6.7. Высадка рассады должна производиться утром или к концу дня, в пасмурную погоду - в течение всего дня. Растения должны высаживаться во влажную почву, не допускаются сжатие и заворот корней.
2.6.8. При посадке многолетних цветочных растений чрезмерное заглубление их ведет к позднему прорастанию и отрицательно сказывается на развитии и цветении, слишком мелкая посадка может привести к вымерзанию растений. Растения с прикорневой розеткой листьев (функия, мак восточный и др.) сажают так, чтобы центр розетки не был заглублен в почву. Луковичные растения сажают на глубину, в 3 - 4 раза превышающую размер луковицы. Глубина посадки лилий с надлуковичными корнями - 20 - 25 см, для лилии белой - 3 - 5 см, для других - 10 - 12 см. При посадке пионов необходимо, чтобы замещающие почки находились на уровне почвы.
2.6.9. Количество высаживаемых растений на 1 кв. м зависит от вида растения и размеров его подземной части. Крупные, рослые многолетники следует высаживать по 1 - 2 шт./1 кв. м, среднерослые - 3 - 4 шт./1 кв. м, невысокие - 6 - 12 шт./1 кв. м, низкорослые - до 15 шт./1 кв. м; многолетние вьющиеся растения: виноград, ломонос - 10 - 12 шт./кв. м, хмель, актинидия - 25 шт./кв. м, плющ даурский - 9 - 10 шт./кв. м.
Норма высадки рассады летников следующая (шт./кв. м):
- однолетники - в среднем 50 (от 25 до 100);
- двулетники - от 30 до 70;
- ковровые - в среднем 100 - 200;
- вьющиеся: бобы турецкие - 9, горошек душистый - 16, настурция - 12 - 25, хмель - 18 - 25, фасоль - 3 - 6.
2.6.10. При устройстве цветников свободной планировки можно использовать крупные камни, располагая их на газоне в сочетании с цветочными растениями. При наличии на объекте большого количества камней целесообразно на озеленяемой территории предусматривать создание рокариев, т.е. участков, в оформлении которых ведущую роль играют живописно размещенные каменные глыбы различного размера.
2.6.11. Посадка цветов должна производиться в следующие сроки: летников и многолетников, не зимующих в грунте, - после окончания весенних заморозков; двулетников и многолетников, зимующих в грунте, - осенью и весной; луковичных, зимующих в грунте, - в сентябре - октябре.

3. Содержание зеленых насаждений

Содержанию зеленых насаждений должно уделяться особое внимание, так как воздушная и почвенная среда в городе резко отличаются от естественных условий, в которых формировались наследственные биологические свойства используемых для озеленения деревьев, кустарников, растений.
В результате отличий естественных условий произрастания зеленых насаждений от городских нарушается стабильность процессов обмена веществ, прекращается рост и снижается адаптационная способность деревьев, кустарников, растений, т.е. возможность приспосабливаться к изменяющимся факторам городской среды, что приводит в конечном итоге к более раннему физиологическому старению растения.
Соблюдение правил содержания зеленых насаждений с учетом специфичности среды их произрастания является необходимым условием создания устойчивых, долговечных и высокодекоративных зеленых насаждений в городе.

3.1. Содержание деревьев и кустарников

3.1.1. Полив:
3.1.1.1. Деревья, особенно на городских улицах и магистралях, нуждаются в регулярном поливе, который должен обеспечивать постоянную оптимальную влажность в корнеобитаемом слое почвы. Недостаток влаги в почве сокращает доступность для растения элементов минерального питания.
3.1.1.2. Нормы и кратность полива зависят от погодных условий, механического состава почвы и ее влажности, степени влаголюбия и засухоустойчивости видов деревьев, глубины и ширины залегания корневой системы. В среднем полив деревьев следует производить из расчета 40 л на дерево с комом земли 0,5 x 0,4 м и 30 л на дерево с комом земли 0,3 x 0,3 м.
Кратность полива деревьев и кустарников за период вегетации должна быть не менее 5 - 10 раз.
3.1.1.3. Сроки и кратность поливов зависят от возраста растений, фазы развития и внешних условий. Деревья моложе 15 лет в сухую и жаркую погоду следует поливать до 10 раз в вегетационный сезон, для взрослых деревьев и кустарников кратность поливов снижается до 4 - 6 раз в сезон.
Поливы важны в период усиленного роста активных всасывающих корней, побегов и листьев (хвои), т.е. в мае и июне, также важны осенние (подзимние) поливы, особенно в засушливые годы.
Полив кустарников рекомендуется проводить не менее 7 - 10 раз за сезон с нормой полива 30 л/пог. м при двухрядной посадке кустарника, 20 л/пог. м при однорядной посадке кустарника.
3.1.1.4. В засушливые годы необходимо производить осеннюю и весеннюю влагозарядку деревьев с трехкратной нормой полива.
3.1.2. Обрезка кроны, стрижка живой изгороди:
3.1.2.1. Одним из основных мероприятий по правильному содержанию городских зеленых насаждений является обрезка кроны. Различают следующие виды обрезки: санитарная, омолаживающая, формовочная.
3.1.2.2. Санитарная обрезка кроны направлена на удаление старых, больных, усыхающих и поврежденных ветвей, а также ветвей, направленных внутрь кроны или сближенных друг с другом. Обязательному удалению подлежат также побеги, отходящие от центрального ствола вверх под острым углом или вертикально (исключая пирамидальные формы), во избежание их обламывания и образования ран на стволе.
Санитарную обрезку следует проводить ежегодно в течение всего календарного года.
3.1.2.3. Обрезка больных и сухих сучьев проводится до здорового места, при этом ветви удаляются "на кольцо" у самого их основания, а побеги - над наружной почкой, не задевая ее.
Срезы должны быть гладкими, крупным срезам рекомендуется придавать слегка выпуклую форму. Вертикально растущие побеги снимаются косым срезом, чтобы не застаивалась вода.
Удаление больших ветвей производится обязательно с помощью трех пропилов: первый пропил делают с нижней стороны ветви на расстоянии 25 - 30 см от ствола и на глубину, равную четверти толщины ветви. Второй пропил делают сверху на 5 см дальше от ствола, чем нижний. После того как ветвь отвалится, третьим пропилом аккуратно срезается оставшийся пенек. Разрывы коры можно устранить поддержкой пенька рукой или веревкой.
Для безопасности большие ветви предварительно подвешивают на веревке (или двух) к выше расположенной ветви или к стволу дерева и после спиливания осторожно опускают на землю.
Сразу после обрезки все срезы диаметром более 2 см необходимо замазать садовым варом или закрасить масляной краской на натуральной олифе. У хвойных деревьев, обильно выделяющих смолу, срезы не замазываются.
3.1.2.4. Омолаживающая обрезка - это обрезка ветвей до их базальной части, стимулирующая образование молодых побегов, создающих новую крону. Ее следует проводить у таких деревьев и кустарников, которые с возрастом, несмотря на хороший уход, теряют декоративные качества, перестают давать ежегодный прирост, суховершинят, а также при пересадке крупномерных деревьев.
При усыхании или потере декоративности верхней части кроны у лиственных деревьев допускается ее глубокая обрезка до начала живой кроны или до части ствола с обильным образованием водяных побегов, а у кустарников - полный срез кроны для стимуляции образования и роста молодых порослевых побегов.
3.1.2.5. Обрезку ветвей следует проводить, укорачивая их на 1/2 - 3/4 длины. В случае образования большого числа молодых побегов из спящих почек необходимо произвести прореживание, убрав часть из них.
3.1.2.6. К омолаживающей обрезке относится и прием "посадки на пень", когда дерево или куст спиливаются до основания и остается лишь пень. Образовавшуюся поросль следует проредить и сформировать одно- или многоствольное растение.
3.1.2.7. Омолаживающую обрезку декоративных кустарников (одиночных, в группе, в живой изгороди) проводят периодически по мере появления стареющих и переросших побегов, потерявших декоративность. Ветви срезают возле молодого побега, а если он отсутствует, ветвь обрезают целиком - "сажают на пень": непривитые кустарники обрезают на высоте 10 - 15 см от корневой шейки, привитые - на такой же высоте от места прививки.
Омолаживающую обрезку деревьев и кустарников проводят в период с октября до начала сокодвижения (середина апреля).
3.1.2.8. Омолаживающей обрезке необходимо подвергать взрослые и старовозрастные растения тополя бальзамического с целью предотвращения плодоношения (пыления) деревьев. Оптимальное время проведения данного вида работ - декабрь - март. При обрезке следует оставлять крупные скелетные ветви, в также часть ветвей второго порядка. Через 1 - 3 года после омолаживающей обрезки необходимо провести прореживание кроны, а через 3 - 4 года повторить обрезку.
3.1.2.9. Формовочная обрезка проводится с целью придания кроне заданной формы и сохранения ее, выравнивания высоты растений, достижения равномерного расположения скелетных ветвей.
При обрезке необходимо учитывать видовые и биологические особенности растений: форму кроны, характер ее изменения с возрастом, способность переносить обрезку, возможность пробуждения спящих почек.
При формовочной обрезке деревьев в аллейной или рядовой посадке необходим постоянный контроль за высотой, размером и формой кроны.
3.1.2.10. У деревьев с плакучей, пирамидальной или шаровидной кроной необходимо своевременно удалять побеги, развивающиеся на подвоях ниже места прививок, а также регулировать рост, направление и густоту ветвей.
У деревьев с пирамидальной формой кроны удаляют все ветви, выходящие за пределы естественной формы. Укорачивая побеги, делают срез над почкой, обращенной внутрь кроны. Побеги, растущие внутрь кроны и густо переплетенные, срезают над почкой, обращенной наружу.
3.1.2.11. Периодичность проведения формовочной обрезки древесных пород различна. Кроны быстрорастущих пород, когда требуется сохранение определенной высоты и формы, обрезают ежегодно, сочетая формовочную обрезку с удалением отстающих в росте (слабых), усыхающих и больных побегов, т.е. с санитарной обрезкой.
У медленнорастущих деревьев формовку крон лучше производить через 2 - 4 года. Формовочную обрезку следует проводить ранней весной до распускания почек или осенью после листопада.
3.1.2.12. Степень обрезки зависит от вида дерева, его возраста и состояния кроны. Различают слабую, умеренную (среднюю) и сильную обрезки.
У молодых деревьев большинства пород целесообразно проводить только слабую обрезку (не более 25 - 30% величины годичного прироста), так как на концах побегов у них закладываются слабые почки. У средневозрастных деревьев производится умеренная обрезка (до 50% длины годичного прироста), способствуя получению более густой кроны.
Сильную обрезку (60 - 75% длины годичного прироста) следует производить только у быстрорастущих пород, у которых отсутствие обрезки или слабая обрезка приводит к быстрому изреживанию кроны.
3.1.2.13. Порослевые и жировые побеги удаляются систематически в течение всего календарного года. Жировые побеги лучше вырезать, захватывая часть коры.
3.1.2.14. Живые изгороди и бордюры из кустарника подвергаются формовочной обрезке для усиления роста боковых побегов, увеличения густоты кроны, поддержания заданной формы изгороди. Их начинают стричь в первый год после посадки. Стрижку проводят сверху на одной (определенной) высоте от поверхности земли и с боков, срезая 1/3 длины прироста предшествующего года. Изгородь из светолюбивых кустарников следует формировать в виде усеченной пирамиды с наклоном боковых сторон 20 - 25° и более широким основанием внизу.
В первый год кустарники в живой изгороди стригут один раз в вегетационный сезон - ранней весной до начала сокодвижения. Позднее - 3 - 6 раз за вегетацию по мере отрастания.
Свободно растущие живые изгороди систематически не стригут. У таких изгородей вырезают засыхающие старые и излишне загущающие кроны ветви в облиственном состоянии. Один раз в два - три года свободно растущие изгороди прореживают в период покоя.
3.1.2.15. Не обрезают кустарники, у которых цветочные почки размещаются равномерно или сосредоточены в верхней части побегов прошлого года. У этих кустарников срезают лишь отцветшие соцветия или, если необходимо, завязи плодов.
У кустарников с цветочными почками на побегах текущего года, цветущих обычно в середине или во второй половине лета, весной (до начала роста) или поздней осенью укорачивают побеги на 1/2 - 1/3 их длины в зависимости от вида и сорта.

3.2. Содержание газонов

3.2.1. Содержание газонов заключается в своевременном выполнении необходимых агротехнических мероприятий, профилактических мероприятий по фитосанитарному контролю, соблюдению режима эксплуатации данного типа газона.
Основными агротехническими мероприятиями являются: полив, аэрация, землевание, прикатывание, внесение удобрений.
К мероприятиям по фитосанитарному контролю относятся: удаление нежелательной растительности, контроль за распространением грибных и бактериальных инфекций.
3.2.2. В период таяния снега проводится рыхление снежных валов, образовавшихся при очистке садовых дорог и тротуаров в период снегопада. После таяния снега и подсыхания почвы на партерных газонах необходимо провести прочесывание травяного покрова острыми граблями в двух направлениях, убрать накопившиеся на газоне опавшие листья, разрушить почвенную корку для улучшения воздухообмена почвы.
На обыкновенных газонах лист необходимо сгребать только вдоль магистралей и парковых дорог с интенсивным движением на полосе шириной 10 - 25 м в зависимости от значимости объекта. На больших газонах лесопарков и парков, в массивах и группах, удаленных от дорог, в микрорайонах лист сгребать и вывозить не рекомендуется, так как это приводит к выносу органики, обеднению почвы и нецелесообразным трудовым и материальным затратам. Сжигать лист категорически запрещается, так как после компостирования он является ценным и легкоусвояемым растениями органическим удобрением.
В местах сильного загрязнения воздуха выбросами автотранспорта и промышленности лист следует сгребать и вывозить на специально определенные места.
3.2.3. Уничтожение нежелательной растительности на газоне производится скашиванием и прополкой. Ручная прополка проводится на молодых, неокрепших газонах. Нежелательная растительность выпалывается по мере ее отрастания до цветения и осеменения.
Нежелательная растительность в обязательном порядке ликвидируется только на партерных и обыкновенных газонах. На луговых и разнотравных газонах одуванчик, подорожник, щавель и др. являются равноправными представителями травосмеси и уничтожению не подлежат.
3.2.4. Подкормка газона осуществляется внесением удобрений равномерным разбрасыванием по поверхности без нарушения травостоя.
3.2.5. Одним из приемов ухода за газонами является землевание, оно стимулирует кущение злаков, улучшает влагообеспеченность молодых побегов и общее плодородие почвы, усиливает дернообразование.
Землевание заключается в равномерном поверхностном покрытии газонов смесью хорошо перепревших органических удобрений (перегной, компосты) и крупнозернистым песком (до 30%) слоем 2 - 3 мм. Землевание рекомендуется регулярно проводить на партерных (один раз в 3 - 4 года) и спортивных (2 - 4 раза в течение вегетации) газонах. Норма расхода смеси - 0,1 - 0,2 куб. м на 100 кв. м газона, время - весна - начало лета (в период кущения злаков) и осень. Перед землеванием газоны необходимо скосить и провести прокалывание дернины.
3.2.6. Для повышения долголетия газоны необходимо подвергать аэрации, заключающейся в прокалывании или прорезании дернины. Прокалывание проводят в конце мая - начале июня или осенью на глубину до 10 см специальными игольчатыми катками. Прорезание проводят на газонах с преобладанием корневищных трав. Прочесывание осуществляют вертикуттерами или граблями.
3.2.7. Для нормального роста и развития газонов необходимо поддерживать почву под ними во влажном состоянии (влажность - около 75% полной влагоемкости). Наилучший эффект получается при поливе из переносных или стационарных систем орошения.
Кратность поливов определяется по общему состоянию растений и по степени сухости почвы. На легких песчаных почвах в засушливый период достаточно проводить поливы через каждые три дня с нормой полива 20 - 30 л/кв. м, на глинистых - 1 раз в 7 - 10 дней с нормой полива 35 - 40 л/кв. м. На загазованных и запыленных улицах, бульварах и набережных с интенсивным движением транспорта и пешеходов для полива необходимо применять дождевальные насадки с мелким распылением, которые позволяют очистить и увлажнить воздух и сократить расход воды.
3.2.8. В первый год после создания газона наиболее интенсивный полив проводят в течение 10 дней после посева, при отсутствии дождей - ежедневно из расчета 10 л на 1 кв. м газона за один раз. Нельзя допускать размыва поверхности и смыва семян, для чего распыленную струю воды следует направлять вверх и непрерывно перемещать, не допуская появления потоков воды на поверхности почвы. Для полива рекомендуется использовать специальные насадки, которые позволяют равномерно увлажнить почву, не допуская ее размыва.
Последующие поливы проводят в зависимости от состояния погоды, не допуская иссушения почвы и поддерживая постоянную умеренную влажность. Полив следует производить вечером.
3.2.9. Партерные газоны стригут (скашивают) не менее одного раза в 10 дней при высоте травостоя 6 - 10 см. Высота оставляемого травостоя - 3 - 5 см. Каждое последующее скашивание ведут в направлении, перпендикулярном к направлению предыдущего скашивания.
3.2.10. Обыкновенные газоны, в том числе на территории жилой застройки, скашивают при высоте травостоя 10 - 15 см через каждые 10 - 15 дней. Высота оставляемого травостоя - 5 - 8 см.
3.2.11. Луговые газоны в парках и лесопарках, созданные на базе естественной луговой растительности, в зависимости от назначения оставляют в виде цветущего разнотравья или содержат как обыкновенные газоны.
3.2.12. Луговые высокотравные газоны, созданные на базе естественной травянистой растительности, следует выкашивать не чаще 1 раза в год и не более 30 - 50% его поверхности.
3.2.13. Срезанную траву обязательно убирают.
3.2.14. Края газонов вдоль дорожек, площадок и т.п. (бровки), не имеющие облицовки бортовым камнем, периодически по мере необходимости обрезают вертикально в соответствии с профилем данного газона. Дернину подрезают снизу, отворачивают в сторону дорожки и убирают.
3.2.15. Места, поврежденные после зимы или вытоптанные, необходимо вскопать на глубину 20 см, почву разровнять, внести удобрения, посеять заново семена газонных трав, прикатать и полить.
3.2.16. Случайные дорожки или затоптанные бровки газонов лучше всего задерновывать рулонными газонами для более скорого получения устойчивого травяного покрова.
3.2.17. Просадки дернины (впадины) заделывают следующим образом: снимают дерн, подсыпают растительный слой, удобряют его и укладывают дерн, если необходимо подсеивают семена трав и поливают.

3.3. Содержание цветников

3.3.1. Содержание цветников в должном порядке заключается в поливе растений, рыхлении почвы и уборке нежелательной растительности, обрезке увядших соцветий, защите от вредителей и болезней, мульчировании, внесении минеральных удобрений, уборке мусора.
3.3.2. Полив цветников из однолетников и двулетников должен быть равномерным с таким расчетом, чтобы земля увлажнялась на всю глубину залегания корней (не менее 30 см).
Цветники поливают вечером после 17 ч. или утром до 10 ч. За вегетационный сезон при нормальных погодных условиях должно быть проведено 20 - 25 поливов. Цветники из ковровых растений поливают чаще - до 40 - 50 раз за сезон.
3.3.3. В сухую и жаркую погоду вечером между поливами производят освежающий полив или опрыскивание.
3.3.4. Рыхление почвы проводят до 6 раз за вегетационный сезон, уничтожение нежелательной растительности - 3 - 4 раза.
3.3.5. Удобрения в почву вносят в основном при подготовке почвы или после укоренения рассады. На бедных почвах вносят азотные и калийные удобрения в сухом виде и заделывают рыхлителями.
3.3.6. Увядшие соцветия, снижающие декоративность цветника или приостанавливающие рост боковых побегов и цветение (антирринум, дельфиниум, левкой и др.), удаляют.
3.3.7. Многолетники начинают подкармливать со второго года после посадки, если посадка была произведена осенью, и со второй половины лета в случае весенней посадки. Подкормку проводят два раза за сезон. Весной до начала роста стеблей вносят полное минеральное удобрение с преобладанием азотных удобрений, осенью - с преобладанием фосфорных и калийных.
3.3.8. Цветники из многолетников необходимо мульчировать. В качестве мульчи применяют торф или его компосты: торфоминеральный, торфоперегнойный и др. Возможно использовать для мульчирования песок, мелкий гравий и древесные опилки.
На новых (2 - 3-летних) цветниках мульчу наносят слоем 3 см, на более старых - 5 - 6 см и более. Мульчируют цветники один раз в два года осенью после обрезки и уборки стеблей или весной после внесения и заделки удобрений.
3.3.9. Рыхление почвы с удалением нежелательной растительности проводят по мере уплотнения почвы. Перед рыхлением обязателен полив (если не было дождя).
Первое рыхление проводят сразу после оттаивания верхнего слоя почвы, последующие - регулярно один раз в 2 - 2,5 недели. Средняя глубина рыхления - 3 - 5 см, она зависит от характера залегания корней.
3.3.10. Полив цветников из многолетников дифференцируют в зависимости от потребности растений в воде. Глубина увлажненного слоя почвы должна быть не менее 30 см.
3.3.11. Кроме основных поливов на цветниках 1 - 2 раза в месяц желательно проводить обмыв растений водой. Количество обмывов в условиях значительной загрязненности атмосферного воздуха (промышленные территории, обочины магистралей и т.п.) увеличивают до 1 - 2 раз в неделю. Норма расхода воды при обмыве - 4 - 5 л/кв. м.
3.3.12. Удаление отцветших соцветий и цветков у многолетников проводят регулярно по мере их появления или пожелтения побегов, не дожидаясь отмирания последних.
3.3.13. На зиму проводят укрытие цветников из многолетников еловым лапником и торфом (некислым). Перед укрытием у растений срезают все побеги и листья на высоте 6 - 12 см от земли. Толщина укрывающего слоя - 15 - 30 см. Укрытие проводят в конце октября - начале ноября, когда температура не поднимается выше +8°C.
3.3.14. В случае выпадения отдельных кустов многолетников в цветниках производят подсадку новых растений. На месте выпавших или изъятых устаревших растений, нуждающихся в делении куста, выкапывают ямы, размер которых зависит от вида и величины растения, и проводят полную замену земли.
Посадку растений проводят в конце лета - ранней осенью, чтобы вновь высаженные растения успели укорениться до морозов. Растения обязательно поливают.
3.3.15. Декоративно-лиственные ковровые растения для сохранения четкости рисунка подстригают не менее двух раз за сезон.
3.3.16. Луковичные и клубнелуковичные цветочные растения рекомендуется периодически выкапывать: нарциссы - через 4 - 5 лет; сциллы, мускари, крокусы - через 5 - 6 лет; тюльпаны, гиацинты, гладиолусы, монтбрецию - ежегодно.
Для того, чтобы растения цвели на следующий год, выкопку тюльпанов производят после пожелтения листьев, выкопку гиацинтов, нарциссов, сциллы, мускари, крокусов - после отмирания листьев. Гладиолусы, монтбрецию, ирисы луковичные выкапывают осенью.

4. Требования к приемке объектов озеленения

4.1. Приемка объектов озеленения осуществляется в соответствии с Приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153 "Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации".
4.2. Естественный отпад составляет для деревьев, высаживаемых с комом земли, 10%, высаживаемых без кома земли - 20%, кустарников - 15%, цветочных растений - 5%.
4.3. Уход за высаживаемыми зелеными насаждениями должен обеспечиваться в течение 2 лет эксплуатирующими организациями объектов, на которых произведена посадка, либо в рамках договоров (соглашений) заказчиками посадок.

Руководитель управления экологии
Ю.В.ЯКОВЛЕВ

Приложение
к Порядку
проведения работ по вырубке и посадке
древесно-кустарниковых насаждений,
устройству газонов и цветников,
осуществления уходных работ
за ними на территории
городского округа город Воронеж

Порядок
определения объема фитомассы при проведении работ
по вырубке зеленых насаждений на территории
городского округа город Воронеж

Перевод древесных кряжей длиной 1 м из складочных мер в плотные следует производить по формуле:

для хвойных деревьев - Vплотн = Vскл * 0,72;

для лиственных деревьев - Vплотн = Vскл * 0,70.

Перевод хвороста и веток из складочных мер в плотные следует производить по формуле:

для хвойных деревьев - Vплотн = Vскл * 0,20;

для лиственных деревьев - Vплотн = Vскл * 0,18.

При выполнении расчетов стоимости работ по вырубке зеленых насаждений необходимо применять действующие государственные сметные нормативы.
Для расчета объема вывоза порубочных остатков в тоннах применяется следующая формула:

Vтонн = Vплотн. общ. * P,

где:
Vплотн. общ. - суммарный объем ствола и кроны;
P - плотность древесины в зависимости от породы дерева и влажности (таблица 1).

Таблица 1

Порода дерева	Средний объемный вес 1 куб. м при влажности, %	
	10	25	50	80	100	
Тополь	0,45	0,48	0,57	0,69	0,76	
Сосна	0,5	0,54	0,64	0,76	0,85	
Береза	0,63	0,67	0,79	0,94	1,05	
Дуб	0,68	0,74	0,87	1,05	1,16	
Клен	0,68	0,74	0,87	1,05	1,16	
Ясень	0,67	0,73	0,86	1,03	1,15	
Липа	0,49	0,53	0,62	0,75	0,83	

Справочно усредненные данные по определению объема фитомассы деревьев в зависимости от породы сведены в таблицу 2.

Таблица 2

Таблица
объемов фитомассы деревьев (усредненная), произрастающих
в городских условиях

Диаметр дерева (см)	Объем надземной части дерева в зависимости от породы (куб. м)	
	Тополь	Сосна	Береза	Дуб	Клен	Ясень	Липа	
	ствол	крона	всего	ствол	крона	всего	ствол	крона	всего	ствол	крона	всего	ствол	крона	всего	ствол	крона	всего	ствол	крона	всего	
8	0,04	0,16	0,20	0,04	0,01	0,05	0,04	0,02	0,06	0,04	0,02	0,06	0,03	0,02	0,05	0,05	0,02	0,07	0,04	0,02	0,06	
12	0,10	0,32	0,42	0,11	0,03	0,14	0,19	0,05	0,24	0,12	0,07	0,19	0,09	0,06	0,15	0,12	0,05	0,17	0,10	0,05	0,15	
16	0,19	0,55	0,74	0,22	0,06	0,28	0,23	0,08	0,31	0,19	0,12	0,31	0,19	0,11	0,30	0,23	0,09	0,32	0,29	0,09	0,38	
20	0,31	0,83	1,14	0,37	0,10	0,47	0,32	0,12	0,44	0,32	0,19	0,51	0,32	0,20	0,52	0,39	0,14	0,53	0,33	0,16	0,49	
24	0,47	1,16	1,63	0,56	0,16	0,72	0,54	0,20	0,74	0,48	0,30	0,78	0,50	0,31	0,81	0,56	0,21	0,77	0,51	0,24	0,75	
28	0,65	1,52	2,17	0,76	0,21	0,97	0,79	0,30	1,09	0,70	0,43	1,13	0,71	0,44	1,15	0,82	0,31	1,13	0,74	0,35	1,09	
32	0,88	1,95	2,83	1,11	0,31	1,42	1,04	0,39	1,43	0,95	0,58	1,53	0,98	0,60	1,58	1,07	0,40	1,47	1,01	0,48	1,49	
36	1,14	2,41	3,55	1,47	0,41	1,88	1,35	0,50	1,85	1,26	0,77	2,03	1,31	0,80	2,11	1,33	0,50	1,83	1,35	0,64	1,99	
40	1,43	2,92	4,35	1,86	0,52	2,38	2,04	0,76	2,80	1,62	0,99	2,61	1,68	1,01	2,69	1,60	0,60	2,20	1,74	0,83	2,57	
44	1,76	3,47	5,23	2,39	0,67	3,06	2,15	0,80	2,95	2,01	1,23	3,24	2,12	1,30	3,42	1,90	0,71	2,61	2,19	1,04	3,23	
48	2,13	4,06	6,19	2,93	0,82	3,75	2,53	0,95	3,48	2,50	1,53	4,03	2,63	1,61	4,24	2,25	0,84	3,09	2,66	1,27	3,93	
52	2,54	4,71	7,25	3,53	0,99	4,52	3,03	1,13	4,16	2,97	1,82	4,79	3,22	1,97	5,19	2,53	0,95	3,48	3,24	1,54	4,78	
56	2,99	5,39	8,38	4,21	1,18	5,39	3,59	1,34	4,93	3,57	2,19	5,76	3,84	2,35	6,19	3,09	1,16	4,25	3,87	1,84	5,71	
60	3,48	6,11	9,59	5,00	1,40	6,40	4,19	1,57	5,76	4,21	2,57	6,78	4,60	2,82	7,42	3,57	1,34	4,91	4,59	2,18	6,77	
64	4,01	6,87	10,88	5,84	1,64	7,48	4,87	1,82	6,69	4,85	2,97	7,82	5,24	3,20	8,44	3,96	1,48	5,44	5,32	2,53	7,85	
68	4,58	7,67	12,25	6,69	1,87	8,56	5,60	2,10	7,70	5,57	3,41	8,98	6,13	3,75	9,88	4,46	1,67	6,13	6,15	2,93	9,08	
72	5,19	8,51	13,70	7,77	2,18	9,95	6,29	2,35	8,64	6,47	3,96	10,43	7,06	4,32	11,38	4,78	1,79	6,57	7,15	3,40	10,55	
76	5,84	9,39	15,23	8,85	2,49	11,34	6,98	2,60	9,58	7,37	4,51	11,88	7,99	4,89	12,88	5,10	1,91	7,01	8,15	3,87	12,02	
80	6,54	10,30	16,84	9,93	2,80	12,73	7,67	2,85	10,52	8,27	5,06	13,33	8,92	5,46	14,38	5,42	2,03	7,45	9,15	4,34	13,49	
84	7,28	11,30	18,58	11,01	3,11	14,12	8,36	3,10	11,46	9,17	5,61	14,78	9,85	6,03	15,88	5,74	2,15	7,89	10,15	4,81	14,96	
88	8,06	12,30	20,36	12,09	3,42	15,51	9,05	3,35	12,40	10,07	6,16	16,23	10,78	6,60	17,38	6,06	2,27	8,33	11,15	5,28	16,43	
92	8,88	13,30	22,18	13,17	3,73	16,90	9,74	3,60	13,34	10,97	6,71	17,68	11,71	7,17	18,88	6,38	2,39	8,77	12,15	5,75	17,90	
96	9,75	14,40	24,15	14,25	4,04	18,29	10,43	3,85	14,28	11,87	7,26	19,13	12,64	7,74	20,38	6,70	2,51	9,21	13,15	6,22	19,37	
100	10,70	15,50	26,20	15,33	4,35	19,68	11,12	4,10	15,22	12,77	7,81	20,58	13,57	8,31	21,88	7,02	2,63	9,65	14,15	6,69	20,84	
104	11,60	16,60	28,20	16,41	4,66	21,07	11,81	4,35	16,16	13,67	8,36	22,03	14,50	8,88	23,38	7,34	2,75	10,09	15,15	7,16	22,31	
108	12,60	17,80	30,40	17,49	4,97	22,46	12,50	4,60	17,10	14,57	8,91	23,48	15,43	9,45	24,88	7,66	2,87	10,53	16,15	7,63	23,78	
112	14,80	20,30	35,10	18,57	5,28	23,85	13,19	4,85	18,04	15,47	9,46	24,93	16,36	10,02	26,38	7,98	2,99	10,97	17,15	8,10	25,25	
116	15,90	21,60	37,50	19,65	5,59	25,24	13,88	5,10	18,98	16,37	10,01	26,38	17,29	10,59	27,88	8,30	3,11	11,41	18,15	8,57	26,72	
120	17,10	22,90	40,00	20,73	5,90	26,63	14,57	5,35	19,92	17,27	10,56	27,83	18,22	11,16	29,38	8,62	3,23	11,85	19,15	9,04	28,19	

Руководитель управления экологии
Ю.В.ЯКОВЛЕВ